Przedmiar robót

Zasilanie przepompowni P-1
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja Kwidzyn ul . Miłosna 
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 070102-060	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	50,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 070601-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	280,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
 KNNR005070702-040	Układanie ręczne kabli YAKXs 4x35 mm  o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm	m	82,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm DVK 75	m	74,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych w YAKXs 4x35 w DVK 75	m	74,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2-YAKXs 4x35	szt	2,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 50602-05-040	Montaż uziomów powierzchniowych,poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m,w gruntach kategorii III	m	12,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 14,2x150	m	12,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 040103-090	Szafka zasilająca SZ z fundamentem i  wyposażeniem-  komplet wg rys E-3	kpl	1,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 040103-090	Szafka sterująca - z układem transmisji parametrów przepompowni drogą radiową -wg wytycznych WPWiK	kpl	1,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
 KNNR005100702-090	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego -oprawa 70 W na slupiestalowym  h=4m	kpl	1,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 3*4mm	m	10,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 5x6	m	4,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
 AW1	Obsługa geodezyjna	odcinek	1,00